	
	
	



Bijlagen bij de “voorwaarden voor het uitgeven van de standplaatsen voor de Tilburgse Kermis in de binnenstad 2027.


Bijlage 1: Opbouw van de attractie
1. Zonder toestemming van de gemeente mag niet eerder met de opbouw worden begonnen dan dinsdag voor de Tilburgse Kermis om 20.00 uur. Met uitzondering van het Besterdplein; op dit terrein mag de opbouw pas van start gaan op de woensdag voorafgaand aan de kermis vanaf 14.00 uur. 
2. De opbouwvolgorde is als volgt vastgesteld:
· Opbouw grootvermaak, kijkwerk en kinderzaken vanaf dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur en op woensdag vanaf 07.00 tot 22.00 uur, met uitzondering van het Besterdplein, hier mag de opbouw pas van start gaan op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur.
· Opbouw oefeningsspelen, diversen en consumptieve zaken vanaf woensdagmiddag 14.00 uur.
· Dagelijkse starttijd opbouwactiviteiten 07.00 uur.
· Dagelijkse eindtijd opbouwactiviteiten 22.00 uur.
· In de nachtelijke uren (tussen 22.00 en 07.00 uur) mag niet gebouwd worden.
· Bij bepaalde temperaturen tijdens de opbouw gelden andere dagelijkse starttijden en eindtijden, een en ander zoals weergegeven in het hittescenario Bijlage 13.
· Het college is bevoegd van de hiervoor genoemde tijdstippen in voorkomende gevallen af te wijken.
3. Vóór het tijdstip van opbouw mogen alle wagens nergens anders worden geparkeerd dan op het parkeerterrein dat hiervoor door het college is aangewezen. Hieraan wordt strikt de hand gehouden.

4. Tijdens de opbouwperiode dient in het algemeen het gemotoriseerde verkeer (dienstverlenend verkeer en/of verkeer t.b.v. bevoorrading) langs de pleinen doorgang te vinden, zodat het onnodig in gebruik nemen van de rijbanen vermeden wordt. Bij het staken van de opbouwwerkzaamheden dienen de rijbanen vrijgemaakt te worden. Materiaal- en vrachtwagens mogen niet langer dan voor een behoorlijke lossing of lading nodig is op het kermisterrein blijven staan. De aanwijzingen, door of namens de hoofdcommissaris van politie en door of namens de gemeente Tilburg in het belang van het verkeer te geven, dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.

5. De aanwijzing van de standplaatsen gebeurt namens het college door daarvoor aangewezen ambtenaren. Voordat begonnen wordt met de opbouwactiviteiten moet de exploitant zich eerst melden bij het kermisteam. Wordt dit verzuimd en wordt van start gegaan met de opbouw, dan is dit geheel op eigen risico van de exploitant.

6. Het voor de plaatsing van de inrichting aangewezen terrein moet worden aanvaard in de toestand, waarin het zich bevindt bij de ingebruikname.

7. Geen standplaats mag worden bezet:
a. dan nadat deze door de gemeente is aangewezen.
b. tot een ander doel dan waarvoor zij uitgegeven is.
c. dan nadat is aangetoond, dat de plaats door de exploitant zelf of door een bij deze in dienst zijnde bedrijfsleider wordt bezet.

8. Het is verboden de inrichting van de openbare ruimte te beschadigen dan wel open te breken. Bij overtreding van deze bepaling gelden de sanctiebepalingen zoals opgenomen in de verpachtingvoorwaarden.

9. Het is verboden om attracties op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld door het slaan van pennen of pinnen) in de bestrating van de pleinen te verankeren. 

10. Onmiddellijk na de opbouw moeten de materiaal-, pak- en voorraadwagens e.d. van de kermisterreinen verwijderd zijn.

11. De exploitanten zijn verplicht al die maatregelen te nemen die een veilige opbouw van hun attractie waarborgen, daaronder begrepen de veiligheid van toeschouwers en werknemers. Bij de opbouw dient hiervoor door de exploitant hun werkterrein die hiervoor benodigd is afgezet te worden in het kader van de veiligheid (door middel van pionnen, roodwitlint of andere vergelijkbare fysieke elementen).

De exploitant moet er actief voor waken dat er geen publiek binnen hun werkterrein    komt; als daarmee de calamiteitenroute belemmerd wordt, moet de exploitant dit direct aan het kermisteam doorgeven. Het opbouwen van de attractie moet deugdelijk plaatsvinden. Als de organisatie twijfels hierover heeft wordt door hen de NVWA ingeschakeld.

De veiligheid bij de opbouw en afbraak is in beginsel de verantwoordelijkheid van de exploitant. Als een exploitant moet kranen in de nabijheid van een terras, moet hij eerst hierover met het kermisteam contacten. De mogelijkheid bestaat dat zij dit slechts mogen uitvoeren als het terras nog niet geopend is en er geen klanten op het terras zitten.

Als er in overleg met het kermisteam wordt besloten dat er extra veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen door de exploitant, dient hieraan medewerking te worden verleend. 

12. Indien de gemeente overgaat tot het laten uitvoeren van een opstellingsinspectie, is de exploitant verplicht hieraan medewerking te verlenen en de personen die hiermee belast zijn toe te laten tot hun attractie.

13. Alle op of nabij de kermisterreinen gelegen middenspanningsstations alsmede schakel-, verdeel-, sectie en meetkasten van Enexis dienen altijd voor groot materieel vrij bereikbaar te blijven.

14. Het straatmeubilair van Enexis mag niet worden gebruikt als onderdeel van de attracties of als hulpmiddel bij het opbouwen of afbreken ervan.

15. De gegeven aanwijzingen door daartoe door of namens het college aangewezen functionarissen dienen steeds stipt te worden opgevolgd.

16. Tijdens de opbouwperiode dient de calamiteitenroute te allen tijde vrijgehouden te worden. 

17. De emissievrije zone betreft het gebied gelegen binnen de Tilburgse Ringbanen, waarbinnen bestel- en vrachtwagens aan bepaalde emissie-eisen moeten voldoen. Deze eisen en de ontheffing zijn te vinden op www.opwegnaarzes.nl. De exploitant dient hiertoe zelf een aanvraag te doen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de exploitant.

18. De mogelijkheid bestaat dat erop of aansluitend aan de kermis een foodcorner met biologische, glutenvrije en vegetarische producten wordt gecreëerd dan wel dat er kramen vanuit de wekelijkse markt aansluiten.  


Bijlage 2: Openstelling van de attracties
1. De attracties dienen tijdens de kermis dagelijks vanaf 12.00 uur voor het publiek open te zijn, rekening houdend met het gestelde in de Zondagswet. Om 13.00 uur moeten de attracties geopend zijn. Daarnaast is de openingstijd op de eerste kermisvrijdag vastgesteld op 15.00 uur.
De sluitingstijden zijn voor alle dagen bepaald op 01.00 uur, met uitzondering van de dinsdag, de woensdag en de donderdag; dan is de sluitingstijd 00.30 uur. Daarnaast is de laatste dag van de kermisperiode de sluiting gesteld op 24.00 uur.
De horecalocatie Stadsforum, Beach en op het pleingedeelte NS mogen op beide kermisvrijdagen en zaterdagen geopend zijn tot 02.00 uur. Overige consumptieve zaken mogen op alle dagen (met uitzondering van de laatste kermiszondag) geopend zijn tot 01.30 uur. Voor laatstgenoemde zaken is openstelling op alle dagen tussen 01.00 en 01.30 uur zonder geluid.
Indien het hittescenario (Bijlage 13) van kracht is, kunnen deze tijden wijzigen.

2. Het college is bevoegd van de hiervoor genoemde tijdstippen in voorkomende gevallen af te wijken. 

3. Ieder, aan wie een standplaats is toegewezen, is verplicht deze te bezetten met de attractie, waarmee werd ingeschreven en deze attractie voor de duur van de kermis in bedrijf en na zonsondergang bovendien verlicht te houden. Wordt dit verzuimd, dan kan het college een sanctie toepassen zoals vermeld in artikel 18 van de verpachtingvoorwaarden.

4. Kinderzaken dienen tot sluitingstijd van de kermis geopend en verlicht te zijn. 

5. De exploitanten blijven onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het publiek dat zich in hun attractie bevindt. Zij zijn verplicht ervoor te zorgen, dat het personeel van hun attractie al die maatregelen treft, die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht tot waarborging van die veiligheid.

6. Daar, waar zich op het beschikbaar gestelde terrein zodanige niveauverschillen voordoen, dat hout voor het maken van vlonders of oploopvloeren nodig is, dient de exploitant hier zelf voor zorg te dragen. De kosten hiervan komen voor rekening van de exploitant. 

7. Tijdens de kermis dient de calamiteitenroute te allen tijde vrijgehouden te worden. 


Bijlage 3: Exploitatiebeperkingen en beperkingen woonwagendorp ‘t Laar
1. Te behalen prijzen of premies mogen niet bestaan uit geld, vapes, alcoholhoudende dranken, messen, (steek) wapens, alle voorwerpen die geschikt zijn voor bedreiging en alles waarvan het bezit of het gebruik in strijd is met de wet. Mini-bikes en alle andere prijzen met benzinemotoren zijn toegestaan mits deze zonder benzine afgeleverd worden. Ook het uitgeven van nepartikelen is verboden. Indien dummy's als prijs worden uitgegeven, dient dit visueel duidelijk zichtbaar aan het publiek kenbaar te worden gemaakt; een en ander ter beoordeling van het college.

2. Bij het gebruik van een punten- of bonnensysteem moet in de attractie op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats worden vermeld welke prijzen bij welke puntenaantallen beschikbaar worden gesteld.

3. Het is verboden in de attractie vertoningen in strijd met de goede zeden te houden of handelingen in strijd met die reden toe te laten.

4. Het is alle houders met uitzondering van die van de consumptieve zaken, verboden hierin consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven of zulks toe te staan en in, bij of naast hun attractie automaten te hebben, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door of namens het college.

5. Het is voor alle attracties verboden waren te verkopen waarmede niet is ingeschreven.

6. Een 'kop-van-jut' mag uitsluitend met slaghoedjes worden geëxploiteerd.

7. Het ten gehore brengen van mechanische muziek vanuit de kermisinrichting buiten de openingsuren van de kermis is verboden. Verdere geluidsvoorschriften zijn weergegeven in Bijlage VII.

8. [bookmark: _Hlk115931948]Op de kermis zijn geen attracties met dieren toegestaan.

9. Rit- en deelnameprijzen en consumptieprijzen dienen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats vanuit de kassa dan wel kermisinrichting te worden aangegeven. Dit geldt voor ALLE attracties. 

10. Attracties (met prijsuitgifte) zonder bezetting worden niet toegestaan. 

11. Bevoorrading op en via het kermisterrein kan dagelijks geschieden tot 12.00 uur.

12. Exploitanten van attracties vallende onder de categorie Grootvermaak, Kijkwerk en Kinderzaken, consumptieve zaken en oefeningspelen zijn verplicht om op dinsdag, woensdag en donderdag tijdens de kermis tussen 13.00 en 18.00 uur te draaien voor een gereduceerd tarief, zoals met de betreffende exploitant is afgesproken tijdens de verpachtingfase. Op de kermisdagen is de exploitant verplicht te exploiteren conform de bij verpachting afgesproken aangegeven vaste rit- en deelnameprijs/ de gereduceerde rit/en deelnameprijzen.

13. Exploitanten van ALLE attracties zijn verplicht om deel te nemen aan acties die gedaan worden ten behoeve van de kermis; zoals winkeliersactie, acties voor het goede doel, acties in het kader van de kermis nieuwe stijl en acties met een promotioneel karakter. 

14. Exploitatie van containerzaken (oefeningsspelen) dient plaats te vinden onder de overkapping (ter grootte van de afmetingen van de container); het bijplaatsen van losse automaten is niet toegestaan;

15. Een buitenbar van een consumptieve attractie moet op 2 meter afstand staan van de publieksloop; verkoop van drank aan passanten is niet toegestaan.

16. Voor het plaatsen van een dj of het houden van een activiteit OP een attractie dient voor aanvang van de kermis een schriftelijk verzoek tot toestemming worden ingediend. Beoordeling van het verzoek is aan het college. Bij het niet verzoeken om toestemming loopt de betreffende exploitant het risico dat de activiteit wordt stopgezet.

17. De exploitant moet medewerking verlenen aan maatregelen die worden getroffen in het kader van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 

18. Exploitant is verplicht te voldoen aan de landelijke wetgeving met betrekking tot vermindering plastic.

19. Exploitant dient geen schade aan te brengen aan het aanwezige groen op het kermislint. Eventuele aangebrachte schade wordt bij de betreffende exploitant in rekening gebracht.

20. Het vragen van een pinvergoeding is niet toegestaan.

21. Het kermisteam is te allen tijde gemachtigd om attracties te verplaatsen.

22. Nachtbewaking wordt ingezet om klimmen in de attracties in de nachtelijke uren te voorkomen. Hieruit voortvloeiende kosten worden verdeeld onder de aanwezige exploitanten.

23. Het is niet toegestaan om op Het Laar of andere woonwagendorpen elektrische auto’s op te laden.

24. Er is slechts één personenauto per exploitant op het woonwagendorp of andere terreinen die hiervoor zijn aangewezen, toegestaan.

25. Het plaatsen van content op de ledschermen die aanwezig zijn op een attractie mag alleen in overleg met de gemeente plaatsvinden.


Bijlage 4: Toelating tot de inrichting
De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen, zijn altijd verplicht tot hun attracties toe te laten; de burgemeester, de wethouder belast met de portefeuille kermisaangelegenheden, de hoofdcommissaris van Politie, de directeur van Enexis, de commandant van de Brandweer, de ambtenaren die namens het college met de controle op de naleving van deze voorwaarden zijn belast en de ambtenaren die namens het college belast zijn met de organisatie van de kermis.



Bijlage 5: Afbraak kermis
1. Met het afbreken van de attracties mag niet eerder worden begonnen dan op maandag na afloop van de kermis vanaf 07.00 uur. Vóór dat tijdstip mogen geen wagens bij de attracties worden geplaatst; op zondagavond na sluiting van de kermis (van 24.00 tot 01.00 uur) is het slechts toegestaan om in de attractie afbraakwerkzaamheden te verrichten met dien verstande dat hierdoor geen (geluid) overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving. Attracties die om 01.00 uur gereed zijn met afbraak kunnen van het kermisterrein afrijden. Het is verder niet toegestaan in de nachtelijke uren afbraakwerkzaamheden te verrichten. Deze mogen slechts plaatsvinden vanaf 07.00 uur (eindtijd 22.00 uur). 

2. Bij bepaalde temperaturen tijdens de afbraak gelden andere dagelijkse starttijden en eindtijden, een en ander zoals weergegeven in het hittescenario opgenomen in Bijlage 13.

3. De attracties en wagens moeten geheel verwijderd en de standplaatsen daarna vrij van opstal in de staat waarin zij bij de aanvang van de plaatsing van de inrichting verkeerden, aan de gemeente opgeleverd zijn, uiterlijk op dinsdag na afloop van de kermis om 12.00 uur; bij gebreke van een en ander geschiedt het ontruimen en het in de vorige staat brengen van het gebruikte terrein door de gemeente voor rekening van de exploitant. 

4. Het college kan schriftelijk toestemming geven om af te wijken van het bepaalde in het eerste en tweede lid. Daarnaast is het college gemachtigd om, ter bevordering van de afbraak, bepaalde attracties toe te staan eerder met de afbraak van start te gaan.

5. Tijdens het afbreken van de attracties dient de calamiteitenroute te allen tijde vrijgehouden te worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de exploitant per omgaande de organisatie van de kermis hiervan in kennis te stellen. Ook dient de exploitant ervoor zorg te dragen dat in het kader van de veiligheid de ruimte die benodigd is voor de afbraak wordt afgezet.


Bijlage 6: Elektra- en watervoorziening, reiniging 
1. De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen en die voor hun inrichting elektriciteit nodig hebben, moeten deze betrekken van de gemeente Tilburg. In voorkomende gevallen kan hiervan ontheffing verleend worden en toestemming verkregen worden voor het in werking stellen van een eigen aggregaat.

2. De aansluitingen van de attracties e.d. worden verzorgd door een in opdracht van de gemeente Tilburg aangewezen stroomleverancier.

3. Deze verkrijgt het recht om vóór de aanvang van de kermis waarborgsommen in te vorderen van de exploitanten. Deze waarborgsommen zijn in grootte afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting en het geschatte elektriciteitsverbruik. 

4. De gemeente Tilburg brengt - na eigen meting - de werkelijke kosten van aansluiting en het stroomverbruik in rekening aan de exploitanten. Het tarief voor het elektriciteitsverbruik voor de kermis 2027 bedraag € 0,23. 

5. Onmiddellijk na beëindiging van de kermis verrekent deze de aan hem betaalde waarborgsommen met het werkelijke verbruik c.q. de totaalkosten.

6. De gemeente zal op het terrein nabij Het Laar of andere woonwagendorpen de aansluiting op het elektriciteitsnet van de woon/ slaapwagens verzorgen.

7. De kosten van stroomlevering vanaf de aansluiting is voor rekening van de exploitant.

8. De stroomvoorziening voor de attracties en dergelijke zal worden aangehouden tot dinsdag nà de kermis te 16.00 uur en voor de woonwagens tot en met woensdag nà de kermis te 12.00 uur. 

9. Het niet betalen van de aansluitkosten en het verbruik kan leiden tot toepassing van de sancties zoals vermeld in artikel 17 van de voorwaarden.

Aansluitvoorwaarden en dergelijke
1. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt op de betreffende locaties elektrische energie geleverd in de vorm van 3 fasen wisselstroom laagspanning met een nominale frequentie van 50 Hertz en een nominale spanning van 400 Volt tussen de fasen en van 230 Volt tussen de fasen en nul bij het vijf geleidersnet. 

2. Lichtinstallaties met een aansluitwaarde van minder dan 5 kVA mogen op één fase worden aangesloten. Bij een aansluitwaarde van 5 kVA of meer moeten de installaties gelijkelijk over 3 fasen zijn verdeeld.

3. Elektrische installaties voor de laagspanning moeten, onverminderd het overige in of krachtens de aansluitvoorwaarden elektriciteit bepaalde, voldoen aan NEN 1010 "installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties" met inbegrip van de daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen en aanvullingen of aan de daarvoor in de plaats tredende bepalingen.

4. De spanning van elektrische toestellen in de kermisinrichtingen mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Enexis niet meer dan 300 Volt tegen aarde bedragen. De voornoemde directie is bevoegd in dit geval speciale eisen te stellen. 

5. De exploitant is verplicht om minimaal 50 meter kabel aan zijn attractie te hebben. Wordt hierin verzuimd dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten in rekening bij de exploitant worden gebracht.

Watervoorziening 
1. Voor regelmatige verstrekking van water of een mogelijkheid tot watervoorziening zal door de gemeente worden gezorgd.

2. Verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het water vanaf het standstuk tot aan de inrichting c.q. woonwagen ligt bij de kermisexploitant (legionella).

Reiniging kermisterrein en het Laar of andere daarvoor aangewezen terreinen
1.	Tijdens de periode van opbouw en afbraak en gedurende de openstelling van de attracties dient de reiniging van de attractie en haar onmiddellijke omgeving op deugdelijke wijze door de exploitanten zelf te geschieden. De gemeente stelt afvalcontainers ter beschikking op verzamelpunten op het kermisterrein en Het Laar en/of andere locaties waar woonwagens worden geplaatst. De exploitant dient zorg te dragen voor tijdige en correcte deponering van de afvalstoffen in de daartoe aanwezige afvalcontainers (dat betekent dat het niet gedeponeerd mag worden in de bezoekerscontainers/afvaleilanden). De exploitant is verplicht zijn afval te scheiden in de daarvoor bestemde verzamelpunten voor exploitanten containers (restafval en papier/karton). De exploitant dient dagelijks de containers naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt te brengen en na lediging weer op te halen. Afvalcontainers worden niet afzonderlijk bij de attractie/woonwagen geledigd. Het bovenstaande geldt ook voor het woonwagendorp het Laar of andere daarvoor aangewezen terreinen.

2. De reiniging (die in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd) vangt dagelijks aan om 07.00 uur; door de exploitanten dient bij deze reiniging desgevraagd medewerking te worden verleend om de reiniging steeds vóór 10.00 uur te kunnen beëindigen. De exploitant is verplicht het afval in daarvoor bestemde containers op de verzamelpunten te deponeren (dat betekent dat het niet gedeponeerd mag worden in de bezoekerscontainers / afvaleilanden). Los pakvuil wordt niet geaccepteerd.

3. Tijdens de opbouw- en afbraakperiode dienen de exploitanten hun afval te verzamelen en naar een daarvoor aangewezen verzamelpunt te brengen. 

4. Materialen die gebruikt worden voor de aankleding/uitstraling van de attractie dienen door de exploitant zelf te worden afgevoerd.

Lozen vloeibare afvalstoffen
1. Vloeibare afvalstoffen (fecaliën daaronder niet begrepen) moeten vanuit geparkeerde woonwagens geloosd worden in nabijgelegen trottoirkolken uitsluitend met behulp van slangen, die van voldoende lengte en stevigheid zijn. Daarbij dient erop te worden toegezien, dat de straat op generlei wijze wordt verontreinigd.

2. Onder alle stoom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

[bookmark: _Hlk112131556]





Bijlage 7:    (Brand)veiligheids- geluid- constructie- veiligheidsvoorschriften.
Algemeen
1. Tijdens de opbouw, de duur dat u uw attractie exploiteert en de afbraak moeten de door u opgegeven contactpersonen altijd telefonisch bereikbaar en bij uw attractie aanwezig zijn.
2. U moet eventuele opdrachtnemers voorzien van een exemplaar van de nadere voorwaarden. 
3. Aanwijzingen gegeven door bevoegde ambtenaren/personen van/namens de gemeente Tilburg vanaf de opbouw tot en met de afbraak moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
4. U moet voorkomen dat omwonenden, (ambulante) ondernemers en/of eventuele aangrenzende bedrijven overlast van de op- en afbraakwerkzaamheden ondervinden. 
5. Er mogen geen voorstellingen en/of voordrachten worden gegeven welke door een persoon of een groep van personen als schokkend of aanstootgevend kunnen worden ervaren. Ook mag het geen gevaar voor verstoring van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid kunnen inhouden. 
6. De elektrische installaties moeten voldoen aan de landelijke eisen.
7. Alle slangen, kabels en/of leidingen die u legt zijn dusdanig afgedekt dat hierover niet gestruikeld of gevallen kan worden. Slangen, kabels en/of leidingen die in de publieksruimte komen te liggen moeten verder ook voorzien zijn van een oversteek die geschikt is voor gebruik door rolstoelen en scootmobielen. Dit laatste geldt ook voor de slangen, kabels en/ofledingen die over een vluchtroute lopen.
8. De toegangen of uitgangen van belendende gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd.

Bereikbaarheid voor de hulpdiensten
9. Er is een permanente vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten met een minimale breedte van 4,50 m (waarvan 3,25 m verhard) en een minimale hoogte van 4,20 m.
10. Rondom een object en/of gebouw groter dan 250 m2 is permanent een vrije doorgang aanwezig met een breedte van 4,50 m (waarvan 3,25 m verhard)  en een hoogte van 4,20 m.
11. Rondom een object en/of een gebouw groter dan 50 m2 is een vrij looppad zonder obstakels aanwezig met een breedte van 2 m en een hoogte van 2 m.
12. Bluswatervoorzieningen zijn volledig vrij en voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar.
13. Brandweervoertuigen moeten de objecten en de bestaande bebouwing tot op een afstand van 40 m onbelemmerd kunnen bereiken.
14. Aanwezige (straat)afzettingen kunnen direct verwijderd worden om de hulpdiensten een vrije doorgang te verlenen.
15. De stralen van de bochten in de vrije doorgang zijn minimaal 10 m voor de buitenbochtstraal en maximaal 5,50 m voor de binnenbochtstraal.

Activiteit gebonden voorschriften Drank en Horeca
16. U moet drank in duurzame kunststof bekers schenken.  
17. Alcoholhoudende drank mag uitsluitend vertrekt worden onder onmiddellijke leiding van een persoon die voldoet aan de vakbekwaamheidseisen ingevolge artikel 8, tweede en vierde lid van de Alcoholwet. Voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken is ontheffing (ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet) vereist.
18. Het is strikt verboden om alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar te verstrekken.

Variététheaters, gesloten attracties, woonwagens en dergelijke
19. Het college kan voor circussen, tenten, spelen, kramen en dergelijke inrichtingen, die tijdelijk worden opgericht, ter voorkoming van brandgevaar en ongelukken eisen stellen omtrent:
De samenstelling van buiten- en omtrekwanden.
De plaatsing, samenstelling, afmeting en bescherming van trappen en zitplaatsen en de bevestiging van deze laatste.
De afmeting van hout- en ijzerwerk in verband met de hechtheid van genoemde inrichtingen.
20. Variététheaters en gesloten attracties met een grotere oppervlakte dan 50 m² moeten, behalve de toegangen, tenminste 1 nooduitgang hebben, met een doorgangsbreedte van 1,10 meter. Eventueel aangebrachte trappen moeten tenminste 1,10 breed zijn, een optrede van maximaal 20 cm en een aantrede van minimaal 20 cm. hebben en aan beide zijden zijn voorzien van stevig bevestigde leuningen. In de hier bedoelde inrichtingen moeten de zitplaatsen voor het publiek zodanig zijn opgesteld, dat aan beide zijden van deze opstelling een vrije doorgang van tenminste 0,60 meter aanwezig is.
21. In of nabij elke kermisattractie dient een blustoestel met een inhoud van tenminste 6 kg ABC-poeder, 6 liter ABF-schuim, 6 liter sproeischuim dan wel 5 kg koolzuursneeuwblusser aanwezig te zijn, afhankelijk van de soort van inrichting. 
De blustoestellen moeten in goede staat van onderhoud verkeren, steeds bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. De blustoestellen moeten tenminste eenmaal per twee jaar door een deskundige (R.E.O.B. erkend) worden gecontroleerd. Indien sprake is van een bakwagen met automatische brandblusinstallatie kan de aanwezigheid van een blustoestel vervallen. Voorwaarde is wel dat de brandblusinstallatie adequaat (zie punt 37) wordt onderhouden.
22. De sfeerverlichting van en aan circussen, tenten, spelen, kramen en dergelijke inrichtingen, mag slechts geschieden door middel van elektriciteit.
23. Onverminderd het bij deze voorwaarden bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een kermisattractie voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt.
-	per woonwagen, caravan, en dergelijke mogen niet meer dan 2 propaan- of 		b	utaangasflessen aanwezig zijn. De waterinhoud van elke propaan of butaangasfles mag niet 	meer dan 26 liter bedragen.
-	alle gasflessen bij de attractie moeten zodanig zijn opgeslagen, dat de gasflessen niet voor het 	publiek bereikbaar zijn en bij brand gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
-	de propaan- of butaangasflessen moeten tegen zonnestraling of andere 			hittebronnen zijn beschermd.
-	gasflessen moeten rechtop staan, met de afsluiter/kraan naar boven.
-	de verbindingsslang (en) tussen de propaan- en butaangasflessen en de bak- 	en/of 		kooktoestellen en overige gasinstallaties moet(en):
-	geschikt zijn voor propaan dan wel butaan en voorzien zijn van een jaartal en 	een aanduiding 	dat deze geschikt is voor butaan dan wel propaan. Een slang 	moet voldoen aan de NEN-	EN1763:2001;
-	met behulp van slangklemmen zijn bevestigd en ongespannen zijn aangelegd;
-	zodanig zijn aangebracht, dat zij niet aan ontoelaatbare temperatuurinvloeden of mechanische 	beschadigingen worden blootgesteld;
-	zo kort mogelijk worden gehouden.
24. Bij variététheaters, filmtheaters en dergelijke moet nood- en transparant-verlichting aanwezig zijn conform de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 van de NEN-EN1838, uitgave 19. De transparantverlichting dient bij het uitvallen van de    netspanning op te lichten en, tezamen met de noodverlichting, ten minste 60 minuten een effectieve verlichtingssterkte van 1 lux te geven. De vluchtwegaanduiding moet conform de NEN 6088, zijn aangebracht. Transparant- en noodverlichting dient ten minste éénmaal per jaar door een ter zake kundige te worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig te worden gerepareerd.
25. Het is verboden op of over een brandkraan of een brandput (nortonboring) voorwerpen of stoffen te plaatsen of te hebben, waardoor het onmiddellijk gebruik daarvan kan worden belemmerd.
26. Voor het vullen van ballonnen mag slechts gebruik worden gemaakt van lucht of helium. De met helium gevulde cilinders moeten tegen opwarming door zonnestraling en tegen omvallen zijn beschermd. Het vullen van ballonnen mag niet in een gebouw plaatsvinden. Gevulde ballonnen mogen uitsluitend buiten worden opgeslagen. Aanwijzingen, door of namens de commandant van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid van het publiek gegeven, moeten stipt worden opgevolgd.

Bakken en braden/foodtrucks
Algemeen
27. Een besloten ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.
28. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C.
29. Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
Gasinstallatie
30. De in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel.
31. Een gasverbruiktoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud en zijn niet beschadigd. De verbindingen zijn niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden. Tevens zijn de slangen/leidingen niet langer dan 10 meter.
32. Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld en staan niet in een vluchtroute.
33. Het toegepaste drukreduceersysteem werkt volgens voorgeschreven richtlijnen van de fabrikant. 
34. Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
a. direct op de kraan van de gastank of gasfles;
b. door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
35. Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.
36. De lpg-installaties voor gebruik anders dan voor de aandrijving van motorvoertuigen voldoen aan NEN-NPR 2577.
Opstelling en gebruikshoeveelheid gasflessen
37. De ruimte waarin een of meer gasflessen voor gebruik opgesteld staan, is op de buitenlucht geventileerd door middel van een of meer, niet afsluitbare ventilatieopeningen, waarvan de grootte en de positie zijn afgestemd op de hoeveelheid en de eigenschappen van het gebruikte gas.
38. De voor het gebruik noodzakelijke werkvoorraad en dagvoorraad voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 15.
39. De totale hoeveelheid gezamenlijk opgestelde gasflessen mogen een totale waterinhoud van 125 liter hebben.
40. Brandbare vloeistoffen en samengeperste, tot vloeistof verdichte gassen mogen slechts op een afstand van ten minste 5 meter van de tent(en) staan. Aan de plaats en de wijze van opslag kunnen door het bevoegd gezag nadere voorwaarden worden opgelegd.
Veilig gebruik installaties
41. Een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd.
42. Een gasfles of een gastank wordt tot niet meer dan 80% gevuld. Een lege gasfles wordt met gesloten afsluiter bewaard.
43. Bij een verbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor gebruik en onderhoud vanwege de leverancier aanwezig. Deze specificaties worden overeenkomstig nageleefd.
44. Een voorziening voor de afvoer van rook wordt na brand uitsluitend gebruikt indien die voorziening is gereinigd en hersteld.
45. Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt.
Opstelling
46. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter als in die kraam of wagen wordt gefrituurd.
47. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel is ten minste 2 meter.
48. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel is ten minste 2 meter.
49. Bij het bepalen van de afstand wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.
Blusmiddelen
50. Er zijn voldoende blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of liter, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B, C of F aanwezig. De blustoestellen dienen 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blustoestel een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn.
51. Aanwezige blusmiddelen zijn voor direct gebruik goed zichtbaar en bereikbaar.
 
Tent 
Algemeen
52. Op tenten met een vloeroppervlakte van meer dan 25 m2 is de NEN 8020-41 van toepassing. Op onderdelen/aspecten die afwijken van en daarmee niet voldoen aan hetgeen in de NEN 8020-41 staat, is alleen toegestaan voor zover dit afwijken en niet voldoen aan de NEN 8020-41 is goedgekeurd middels bijgevoegde en gewaarmerkte documenten.
53. Tenten met een vloeroppervlakte van meer dan 25 m2 moeten (conform de NEN 8020-41) zijn voorzien van een tentboek. Het tentboek dient aanwezig en op elk moment raadpleegbaar te zijn op het evenemententerrein, zowel tijdens de opbouw als tijdens het evenement.
54. De doorgangen vanaf een tent naar de openbare weg blijven over de gehele breedte vrij van obstakels.
55. De scheer- en/of tuidraden en/of schoren van tenten zijn zodanig aangebracht dat deze de inzet van de brandweer en het vluchten van bezoekers niet kan hinderen. De nooduitgang moet over de volledige breedte vrij blijven.
Vluchtwegen en vluchtrouteaanduiding
56. De tent dient minimaal twee uitgangen te hebben waardoor een vluchtroute loopt. De uitgangen dienen zover mogelijk van elkaar gelegen te zijn.
57. De loopafstand tussen enig punt in een tent en een nooduitgang is maximaal 30 meter.
58. De vluchtroute dient over de gehele breedte vanaf de uitgangen van de tent tot aan de openbare weg te lopen en zodanig begaanbaar en vrij te zijn van obstakels dat ontvluchting niet stagneert.
59. De nooduitgangen en vluchtrouteaanduidingen dienen duidelijk zichtbaar te zijn en voldoen aan de NEN 6088 of NEN 3011.
60. Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen. Hieronder vallen:
· Deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan 100 personen per tent).
· Naar buiten duwen.
· Opzijschuiven van een hendel.
· Naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.
61. Een nooduitgang kan bestaan uit een harde deur of uit tentdoek.
62. Vloer- en/of trapbedekkingen in vluchtwegen zijn zo aangebracht dat deze niet voor valgevaar kunnen zorgen.
Open vuur, bak- en braadapparatuur
63. Vuurwerk, fakkels, bengaals vuur en/of ander open vuur in welke vorm dan ook mag niet worden gebruikt in een tent.
64. Het gebruik van toestellen voor kook-, bak- en/of braaddoeleinden is niet toegestaan in tenten waarin ook publiek mag verblijven.
65. Kook-, bak- en/of braad toestellen mogen alleen gebruikt worden in een apart voor dit gebruik ingerichte keukentent. Tussen deze tent en de tent(en) waarin bezoekers mogen verblijven zit een minimale afstand van 5 meter.
Blusmiddelen
66. Er zijn voldoende blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of liter, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig. De blustoestellen dienen 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blustoestel een keuringsbewijs dient te zijn.
67. Aanwezige blusmiddelen zijn voor direct gebruik goed zichtbaar en bereikbaar.
Verlichting en verwarming
68. Er zijn lampen voor nood- en transparantverlichting aanwezig, die door een onafhankelijke stroombron worden gevoed en 30 minuten kunnen branden.
69. Aggregaten en/of verwarmingstoestellen met een interne brandstoftank staan op een afstand van ten minste 5 meter van de tent.
70. Bij aggregaten en/of verwarmingstoestellen zonder brandstoftank is een vrije ruimte rondom aanwezig van 0,5 meter.
71. De tent wordt alleen met verwarmde lucht verwarmd. Een andere vorm van verwarming van de tent moet voldoen aan de de NEN-EN 14543.
72. Het verspreiden van brandbare vloeistoffen door lekkende tanks en/of slangen moet worden voorkomen.
 
Tent - Zitplaatsen
73. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.
74. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang met kunnen verschuiven of omvallen.
75. Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
76. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag
· ten hoogste bevatten 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter
· ten hoogste bevatten 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter
· ten hoogste bevatten 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is.
 
Overkappingen, pagodetenten, partytenten en dergelijke
77. De opbouw  en het gebruik hiervan dienen te voldoen aan de NEN 8020-41.
78. De doorloophoogte onder de overkapping/tent dient een minimale hoogte van 2,30 meter te bezitten.
79. Als onder de overkapping warmtebronnen, die een hogere temperatuur dan 80° Celsius kunnen ontwikkelen, in gebruik worden genomen, dienen deze minimaal 50 centimeter van het 'tentdoek' bevestigd c.q. geplaatst te worden.
80. Onder of in de directe nabijheid van een overkapping/tent mag nooit open vuur en mogen nooit brandbare stoffen, zoals gasflessen, aanwezig zijn. Met open vuur wordt hier onder andere bedoeld: kaarsen, lantaarns, lampionnen, vuurkorven, barbecues en andere 'open' warmtebronnen die een hoge temperatuur afleveren evenals kachels.
81. In de directe omgeving van een overkapping/tent dient een blustoestel met een inhoud van ten minste 6 kg of liter, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. Een blustoestel dient 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blustoestel een keuringsbewijs dient te zijn.
 
Podium
Brandveiligheid
82. Het materiaal dat wordt gebruikt voor de daken en/of verticale afscheidingen van het podium moet bestaan uit materiaal waarvan de brandvoortplantingsbijdrage in ieder geval valt in klasse B van de NEN 13501-1.
83. De basisconstructie van het object moet van materialen zijn gemaakt, die bij verhitting niet onmiddellijk vlamvatten of bezwijken.
84. Decors, versieringen, bekledingen etc. moeten zijn vervaardigd van moeilijk ontvlambare materialen die geen grotere brandvoortplantingsbijdrage hebben dan klasse B  zoals omschreven in NEN 13501-1 en rookklasse s2 volgens de NEN 13501-1.
85. Trappen en/of hellingbanen moeten voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
86. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en/of lampionnen is in de nabijheid van het object niet toegestaan. Zet ze op een onbrandbare ondergrond. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen.
Blusmiddelen
87. Er zijn voldoende blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of liter, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig. De blustoestellen dienen 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blustoestel een keuringsbewijs dient te zijn.
88. Aanwezige blusmiddelen zijn voor direct gebruik goed zichtbaar en bereikbaar.
 
Tribune
Situering
89. Bij tribunes waarbij gebruik wordt gemaakt van dak- en wandconstructies dient de afstand tussen de aanwezige bebouwing en het object ten minste 2,5 meter te bedragen, tenzij de gevel waarte­gen het object wordt ge­plaatst een brandwerend­heid bezit van minimaal 30 minuten.
90. Tribunes waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dak- en wandconstructies mogen tegen de gevel worden geplaatst.
Opstellingsplannen
91. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.
92. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 
93. Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
94. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
· 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;
· 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;
· 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is.
Brandveiligheid
95. Het materiaal dat wordt gebruikt voor de daken en/of verticale afscheidingen van de tribune moet bestaan uit materiaal waarvan de brandvoortplantingsbijdrage in ieder geval valt in klasse B van de NEN 13501-1.
96. De basisconstructie van het object moet van materialen zijn gemaakt, die bij verhitting niet onmiddellijk vlamvatten of bezwijken.
97. Decors, versieringen, bekledingen etc. moeten zijn vervaardigd van moeilijk ontvlambare materialen die geen grotere brandvoortplantingsbijdrage hebben dan klasse B  zoals omschreven in NEN 13501-1 en rookklasse s2 volgens de NEN 13501-1.
98. Trappen en/of hellingbanen moeten voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.
99. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en/of lampionnen is in de nabijheid van het object niet toegestaan. Zet ze op een onbrandbare ondergrond. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen.

Blusmiddelen
100. Er zijn voldoende blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of liter, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig. De blustoestellen dienen 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blustoestel een keuringsbewijs dient te zijn.
101. Aanwezige blusmiddelen zijn voor direct gebruik goed zichtbaar en bereikbaar.

Versiering en aankleding 
102. Aankleding levert geen brandgevaar op. Hieraan wordt voldaan als de aankleding:
a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
b. onbrandbaar is, bepaald volgens de NEN 6064;
c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 3.6 BGBOP;
e. of een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. In afwijking hiervan levert aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven van meer dan 50 personen wel brandgevaar op als:
· de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar personen aanwezig kunnen zijn;
· de verticale ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 meter is,
· de aankleding niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
103. Brandbaar textiel kan door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op hout, hardboard, triplex, multiplex of spaanplaat te plakken. 
104. Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064. Stoffering en versiering moeten minimaal op 50 centimeter afstand worden gehouden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 graden Celsius bedraagt.
105. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.
106. Versieringen in de vorm van vlaggen, parachutes en doeken e.d. mogen niet horizontaal tegen het plafond worden aangebracht, tenzij deze zijn onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter.
107. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen is in de nabijheid van een object niet toegestaan.


Bijlage 8    Voorschriften voor constructies van groot consumptieve attracties
Overzicht plattegrond
1. Een exploitant die een constructie wil opbouwen dient op onze uitnodiging te zorgen voor een overzichtsplattegrond.
2. Lever een tekening aan waarmee u laat zien hoe het terrein eruitziet. De tekening moet op schaal zijn met daarop bijvoorbeeld:
Alle te plaatsen objecten van podia, tenten en tribunes tot bar, terras en hekken.
Omschrijving bij elk object met afmetingen, bijvoorbeeld Aluhal 10x20x4m (b x l x h) 
Plaatsen waar ballast wordt geplaatst en hoeveel kg.
Arcering van de netto oppervlakte (de ruimte die daadwerkelijk voor bezoeker beschikbaar is om te staan), in tekst het aantal vierkante meters en aantal bezoekers.
Maatvoering van bakkramen of foodtrucks ten opzichte van gevels en van elkaar.
Vluchtroutes vanaf publieksdoorgang tot buiten het terrein.
Locaties van aggregaten, brandstofkachels en de afstand tot andere objecten. 
Locaties van blusmiddelen.
3. Op ons verzoek levert een exploitant van bepaalde constructies extra constructieve gegevens zoals een tentboek, constructieve berekening of een ankerplan.
4. Indien een exploitant voorafgaande aan de kermis niet kan aantonen dat een object veilig geplaatst kan worden en kan blijven staan bij bepaalde weersomstandigheden kunnen wij verbieden dat het object geplaatst wordt.

5. Hekken
Hekken dienen geplaatst te worden volgens afspraken met gemeente Tilburg.
Indien hekwerk bekleed wordt, moet dit ten minste voldoen aan de  brandvoortplantingsklasse A of B 	en druppelvormingsklasse d0 volgens NEN–EN13501-1, of gelijkwaardig volgens onderstaande tabel. De 	leverancier kan dit aanleveren met een certificaat.

6. Toilet
De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de toiletvoorziening:
-	De toiletten dienen regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt te worden.
-	In de onmiddellijke nabijheid van een toilet dient een op het waterleiding 				aangesloten handwasvoorziening aanwezig te zijn.

7. Veiligheidsmaatregelingen
U moet ervoor zorgen dat gediplomeerde bedrijfshulpverleners aanwezig zijn (dus ook bij opbouw en afbraak). Deze personen moeten toezicht houden op de brandveiligheid, het vrijhouden van de vluchtwegen en de toegankelijkheid voor de (externe) hulpdiensten.
-Indien inzet EHBO’ers door het college zinvol wordt geacht, dan wordt het gewenste aantal aan u opgelegd. Zij dienen te allen tijde herkenbaar en bereikbaar te zijn en dus op de hoogte gesteld te kunnen worden wanneer er vraag naar hulpverlening is (portofoons en/of gsm).
De beveiliging moet gebeuren door een erkend beveiligingsbedrijf. Het gewenste aantal beveiligers wordt aan u opgelegd.

Bijlage 9	    Geluidsvoorschriften
1. Het college stelt tijdig voor aanvang van de kermis de geluidsnorm vast.
2. Het geluidsniveau voor de attractie wordt gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbox. De meetpunten voor de grote consumptieve attracties worden nader aan de exploitant opgelegd.
3. Het is niet toegestaan om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten te gebruiken buiten de reguliere openingstijden van de kermis behoudens voor het afstellen en testen op de eerste dag van de kermis gedurende maximaal een half uur. 
4. Geluidsboxen zijn zodanig aangebracht, dat het voortgebracht geluid naar beneden of naar het midden van attractie is gericht en niet richting de gevel van woongebouwen of andere geluidgevoelige bestemmingen. 
5. Het college kan nadere voorwaarden stellen ter beperking van geluidsoverlast waaronder het verplicht gebruik van geluidsbegrenzers. 
6. Indien vanaf de zijde van de gemeente centrale muziek verplicht is gesteld, is de exploitant verplicht hieraan zijn medewerking te geven.
7. Aanwijzingen van medewerkers van de gemeente en/of politie moeten direct worden opgevolgd.
8. Bij overtreding van de geluidsvoorschriften gelden de sanctiebepalingen in de verpachtingsvoorwaarden.


Bijlage 10    Special effects
SFX producten (special effects)
Algemeen
1. Een RI&E moet op het terrein aanwezig zijn gedurende het evenement. Het gebruik hiervan moet ook worden opgenomen in het veiligheidsplan.
2. De special effects mogen alleen worden opgesteld, bediend en opgeruimd door ervaren en deskundige personen.
3. Alle apparatuur moet genummerd CE/TUF/TNO gecertificeerd zijn.
4. Controleer voor aanvang van het evenement de natuurbrandthermometer op www.natuurbrandrisico.nl of www.brandweermwb.nl in verband met droogte. 
5. Indien er op de website “ extra alertheid” (fase 2) geldt, is het gebruik van special effects verboden.
6. Het gebruik van de special effects vindt plaats volgens de gebruikershandleiding van de fabrikant.

Confetti/streamers
7. De producten die de lucht in worden geschoten moeten altijd geïmpregneerd zijn (dit kan worden aangetoond door middel van certificaten).
8. De confetti mag niet in of richting vuureffecten worden geschoten.
9. Streamers en/of confetti mogen niet richting publiek worden geschoten.

Vuureffecten
10. Bij toepassing van gas moet er een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 3 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
11. Bij de toepassing van brandbare vloeistof moet er een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 5 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
12. Podiumonderdelen en podiumaankleding moeten brandveilig zijn (impregneren en/of aantonen door middel van certificaten). 
13. Drukhouders moeten tegen omvallen zijn beschermd, direct toegankelijk te zijn voor deskundigen en de ruimte moet doelmatig geventileerd worden.

CO2-effecten
14. Er moet een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot het publiek zijn.
15. De CO2 (wolk) mag niet op het publiek worden gericht of richting het publiek gaan.
16. Het is noodzakelijk dat de uitstroom van de machine is vastgezet.
17. De CO2 cilinder moet zijn vastgezet zodat deze niet kan omvallen.









[bookmark: _Hlk112131665]Bijlage 11    Maximumstelsel
Voor de hier onderstaande attracties is het maximaal aantal attracties per groep voor het jaar 2027 bepaald, dat wil zeggen dat het feitelijke aantal te plaatsen niet méér, maar wel minder kan zijn. 
Belangrijk: Het Maximumstelsel heeft alleen betrekking op de reguliere kermis 
Hetgeen dus betekent dat de attracties op de nostalgische kermis bij de toepassing 
van dit stelsel buiten beschouwing blijven (en dus NIET meetellen).
 
GROOT VERMAAK

	AANTAL
	SOORT ZAAK
	

	1
	Airborne (booster-achtige: 65 meter)
	

	1
	Air One Maxx (‘slinger’ [afterburner] – type medium)
	

	2
	Autopiste
	

	2
	Autoscooter
	

	1
	Blackhole (indoor coaster)
	

	2
	Blower (Destroyer / Mister Beat)
	

	2
	Bobbaan (Snelheidsmolen / Snowjet / Jetbob / Ice Jet)
	

	2
	Booster 
	

	2
	Booster Maxx (55 meter) / Anubis
	

	2
	Breakdance
	

	2
	Cake Walk
	

	2
	Crazy-Frog / Spiderman / Jumper / Flying Jump
	

	1
	Dance Mix
	

	1
	Destroyer
	

	2
	Disco round (Gravitron, Star Wars)
	

	2
	Dominator/ Rocket / Hang Over / Flash (‘slinger’ – type small)
	

	2
	Eclips
	

	2
	Ejection Seat (Bullet/Sling Shot)(Katapult)
	

	1
	Energizer
	

	2
	Enterprise
	

	1
	Eurocoaster (coaster met hangende gondels)
	

	1
	Event tower
	

	1
	Exlr 8
	

	2
	Extreme (Impact / Showtime/ Chaos) (‘slinger’ [afterburner] – type medium)
	

	1
	Free Fall Toren
	

	1
	Fun Factory
	

	1
	Ghost Rider/ Jester
	

	2
	Glazen doolhof
	Familiezaak

	1
	Laser Pix
	

	1
	Rutsch (reuze glijbaan)
	

	1
	Heartbreaker
	

	2
	High Energy / Air
	

	1
	Hully Gully
	

	1
	Inversion xxl /Propeller
	

	1
	Kaleidoskop
	

	3
	King Circus (Hercules / Hollywood / Crazy Hotel/ NYNY) (type Funhouse)
	

	1
	Loop Fighter
	

	1
	Ikarus (Condor)
	

	1
	Infinity (booster-achtige: 65 meter)
	

	1
	Jet Force (slinger medium)
	

	1
	Kanurah
	

	1
	Lost / Entia (escape room)
	

	1
	Magic /Entertainer
	

	3
	Magic Star/Xfactory / TimeTrip / Body shake (Wipp)
	

	1
	Maximum
	

	1
	Mission Space
	

	1
	Mistery Hotel (indoor freefall tower)
	

	1
	Pandora
	

	2
	Move it / Superstar / Power Surge/ Beast
	

	1
	Muziekexpress
	

	2
	Polyp / Spider
	Familiezaak (vaste gondels)

	1
	Powerpolyp/ Turbo polyp (draaiende gondels)
	

	2 
	Railbanen (Achtbaan)/ Roller Goaster / Cobra
	

	2
	Reactor / Maximus
	

	1
	Reuzenrad met open gondels; 
	

	1
	Reuzenrad met gesloten gondels;
	

	2
	Roll Over / Crazy Shake / Commander 
	

	2
	Rupsbaan
	Familiezaak

	1
	Schipschommel (Gaudi Schaukel)
	

	1
	Sky Shooter (4 pers)
	

	2
	Space Roller (Sound Machine)
	

	2 
	Speed Flip /Experience / Toxic/ Aviator
	

	1
	Spinning Coaster XXL
	

	2
	Spookhuis Lopen (incl.Real Action Show; Psycho;Temple; Adventure, het Beest)
	

	2 
	Spookhuis (gondels op rails)
	

	1
	Spookhuis (hangende gondels)
	

	2
	Starflyer / Around the World / Aeronaut (zweeftoren 55-80 meter)
	

	2
	Super Bowl Tornado/ Playball
	

	1
	Supertwister (Hurricane)
	Familiezaak

	1
	Tagada (Hopser)
	

	2
	Take Off
	

	1 
	Teststrecke (coaster met looping)
	

	2
	Top Spin Discovery / Roll Over/ Tsunami
	

	1
	Turbine / Gladiator (booster-achtige)
	

	1
	View Tower (uitkijktoren)
	

	2
	Wellenflug /zweefmolen
	

	2
	Wilde Muis (coaster met draaiende gondels)
	

	2
	Waterballs
	Familiezaak

	2
	Wildwaterbaan /River rafting
	

	1
	XXL (‘slinger’ – type large) Konga / Phantom
	



Opmerkingen:
1. Er worden op het totale kermisterrein nooit meer dan 2 reuzenraden geplaatst;
2. Van de onderdelen 'Booster',en 'Booster Maxx 'Eclips','Infinity' en Airborne, Turbine, Gladiator mogen samen maximaal 4 zaken geplaatst worden;
3. De attractie "simulator" valt onder het Kijkwerk.
4. Op de dinsdag, woensdag, en donderdag tussen 13.00 en 18.00 uur 
Gereduceerde ritprijzen, zoals aangegeven bij de intake.



KINDERZAKEN

	AANTAL
	SOORT ZAAK
	

	1
	Avonturenbaan/gondels op rails
	

	4
	Babyflug / Saturn
	

	6
	Babysport / Draaimolen
	

	1
	Ballon voyage
	

	3
	Bootjesmolen met water of zonder water (captain hooks droomreis)
	

	2
	Buggy’s 
	

	2
	Cowboy Kids
	

	2
	Familieachtbaan
	Familiezaak

	2
	Grand Carrousel (= etage carrousel)
	

	2
	Highway Rally
	

	1
	Glijbaan / Mega slide
	Familiezaak

	1
	Ice Racebaan
	

	2
	Jumbo
	Familiezaak

	2
	Jumper trampoline 4 springer
	Familiezaak

	1
	Jumper trampoline 6 springer
	Familiezaak

	1
	Kids Play world
	

	2
	Kinder Vliegendtapijt (Flying Dutchman / Captain Hook)
	

	1
	Klauterwaud
	

	2
	Mad Mill
	Familiezaak

	2
	Miami Beach (Fantasy World, Circus World, Circus, )
	

	2
	Mini Cars
	

	3
	Mini Hangmolen / mini zweefmolen / mini wellenflug
	

	2
	Mini poliep
	

	2
	Mini Rad (Karimata)
	

	2
	Mini skateboard (Rockin Tug)
	

	2
	Mini Scooter
	

	2
	Mini Toren (Funny Aep, jumping jungle vampier)
	

	1
	Quadbaan
	

	2
	Race o Rama
	Familiezaak	

	3
	Railbaan
	

	1
	Splash Duck
	

	1
	Tea cups
	Familiezaak




Opmerkingen:
1. Van de onderdelen 'Railbaantje'en 'Achtbaan' mogen samen maximaal 4 zaken worden geplaatst.
2. Van de onderdelen 'Buggy','Miami Beach'en'Highway rally' mogen samen maximaal 4 zaken geplaatst worden.
3. Op de dinsdag, woensdag, en donderdag tussen 13.00 en 18.00 uur gereduceerde ritprijzen, zoals aangegeven bij de intake.

KIJKWERK

	AANTAL
	SOORT ZAAK

	10
	Kijkwerk










VERKOOP / CONSUMPTIEVE WAREN

	AANTAL
	SOORT ZAAK

	1
	Beach

	2
	Beenham

	2
	Belegde luxe broodjes (*)

	1
	Broodje Jantje (*)

	2
	Biertent / hal

	2
	Bubble Tea

	1
	Bubble wafel

	1
	Café van de kermis (*)

	1
	Champignons

	2
	Chinese Specialiteiten- wok (*)

	1
	Choco kebab

	1
	Cocos

	4
	Churro’s (*)

	1
	Cocktailbar

	2
	Corndogs

	1
	Crepes (*)

	1
	Flamlachs

	2
	Curly Chips (*)  

	4
	Fruitcocktail/gesuikerd fruit (*)

	6
	Gebakkraam

	3
	Gegrilde Specialiteiten (op houtskool) (*)

	1
	Gehaktballen

	1
	Griekse specialiteiten (*)

	7
	Ijsproducten (verkoop van allerlei soorten ijs en ijsproducten, zoals schepijs, verpakt ijs, softijs, milkshakes, slushdrinks, e.d.)*

	1
	Kaas

	2
	Kebab (*)

	1
	Kermiskoeken

	2
	Kermisterras met of zonder variété (*) 

	1
	Kipspecialiteiten

	1
	Koffiespecialiteiten

	1
	Langos

	5
	Nougat suikerwerken

	6
	Paling – vis – zuur (*)

	1
	Pasta

	3 
	Pinda’s

	2
	Pizza’s (*)

	2
	Poffertjes (*)

	1
	Reibekuchen

	3
	Popcorn

	11
	Snackbar (zaak waarin de in Nederland in dit soort zaken gebruikelijke etenswaren worden verkocht, zoals patat-frites, hamburgers, braadworst, kroketten, frikadellen nasi- bamiballen, bereklauw, kipcorn, al dan niet op een broodje, hotdogs, e.d. uitgezonderd ijsproducten, alsmede vis- en visproducten en luxe belegde broodjes. (*)

	1
	Soep

	1
	Stroopwafels

	6
	Suikerspin

	2
	Tapas

	1
	Tosti en sandwich bar (*)

	4
	Vietnamese Snacks (zaak, waarin allerlei Vietnamese of andere Aziatische etenswaren verkocht worden, waaronder diverse loempia's, kip met taugé, chickenrol-pastei, bapao, lemper, spekkoek, onde onde, koeloekai, saté, pangsit, gamba’s, sieuwmai, pisang goreng, e.d.) (*) maar waarin dus niet gewokt wordt.

	1
	Vleesspecialiteiten

	2
	Wafelkraam (wafels evt. voorzien van slagroom, e.d.)

	2
	Wolken bolletjes

	1
	Worstenbrood



Opmerkingen:
1. Gebakkramen dienen rekening te houden met de eventuele plaatsing van maximaal 2 wafelkramen elders. Hieronder wordt verstaan: de verkoop van verse wafels (eventueel voorzien van slagroom). Voor plaatsing komen de kermisterreinen in aanmerking waar (als regel) geen gebakkraam staat.
2. Frisdrank: de verkoop van fris op het kermisterrein is uitgebreid; in deze lijst zijn ze aangegeven met een *.Zaken die in bovenstaande lijst zijn aangegeven met (*) mogen dus frisdrank verkopen (niet alcoholhoudende dranken in blikjes en/of flesjes; dus geen verkoop van alcoholhoudende dranken zoals bier, breezers e.d.). Poffertjes en café van de kermis en kermisterras mogen naast frisdrank ook zwak alcoholische dranken verkopen, indien hiervoor tenminste ex artikel 35 Alcoholwet een vergunning is afgegeven.
3. De snackbar mag slechts geëxploiteerd worden vanuit 1 wagen (max frontbreedte 10m); aanvullingen met bakplaten etc. zijn niet toegestaan; naast wagen indien mogelijk 2 meter extra voor het plaatsen van staantafels dan wel zitbanken;
4. Exploitanten van een snackwagen moeten er rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat op hetzelfde plein een kleine attractie / eetgelegenheid wordt geplaatst die slechts een klein gedeelte van het snackassortiment voor hun rekening nemen (bijvoorbeeld broodje hotdog; broodje hamburger; broodje beenham, slaatjes, broodje unox, saté, kebab  etc). 
5. Café van de kermis dient geëxploiteerd te worden conform de beschrijving zoals opgenomen in het boekje Een Rijke Ervaring: "het café is een tent waar alcoholische dranken geschonken worden. Unieke fraai gedecoreerde fotowanden in het café van de kermis geven de bezoeker een beeld van de hedendaagse en de oude kermisattracties.

OEFENINGSPELEN

	AANTAL
	SOORT ZAAK

	2
	Angry Bird

	4
	Apollo Jackpot

	3
	Balco Rotor

	2
	Ballenfontein

	2
	Balrolwerpspel (Rollo / Breakball)

	2
	Barber Cut

	2
	Basketbalspel

	1
	Bavianenhap

	2
	Bloemenspel

	1
	Bowler Roller

	1
	Break the egg

	1
	Brick Attack

	2
	Bumperspel

	3
	Bussensport

	1
	Choco rad

	2
	Clipwheel

	1
	Coco game

	5
	Cranes

	2
	Dartgame (Sperensport)

	3
	Derby Rennen (Desert Race/Kamelenrace)

	2
	Dobbelsteenspel

	2
	Drie op een rij

	2
	Euro Ball

	1
	Eurofant

	1
	Fire Fighters (Water Adventure Game)

	2
	Flessenspel

	1
	Gold Fever

	1
	Happy Clowns

	3
	Happy Wheel / Prize Dropper / Drop It

	4
	Hengelsport (Eendensport / Vissensport / Zaagselsport / Lucky Duck)

	2
	Hit and Win

	2
	Hoepla

	1
	Ik hou van Hollands

	2
	Jelly Ball Game (Softball / Klitteball / All you Need / Spijkerball)

	2
	Jungle Book

	2
	Kikkerspel (Bananenspel)

	3
	Kleurenspel

	3
	Klokkenspel

	2
	Kogelgame (Piratenspel)

	3
	Lijntrek

	2
	Loterij (Bingo / Enveloppen / Brieven)

	1
	Lucky Balls

	1
	Lucky Numbers

	2
	Lucky Speed (Running Money)

	2
	Lucky Wheel

	1
	Luxury Dolphin

	1
	Magic Arrow

	2
	Melkbussenspel

	1
	Monkeygame 

	1
	Monsterdrop

	2
	Olifant in porseleinen kast, Herrie in de keuken

	2
	Point (Winner club)

	2
	Paintball

	1
	Plac du Can

	2
	Pop the balloons

	2
	Pijl en Boogsport (Boogschieten, Kruisboogschieten)

	2
	Roll Down

	2
	Ball / Arcade

	3
	Rotalet (Horoscoopspel)

	5
	Schiettent (hartenschieten/ fotoschieten/ berenknaller)MITRAILLEURSCHIETEN Pistoolschieten  

	4
	Schuifspel (pusher)

	1
	Sjoelbakgame (Shuffle Board)

	3
	Skeeball

	1
	Screwdriver

	1
	Smash the bottle 

	1
	Sombrero

	2
	Stacker

	1
	Stoplichtspel

	2
	Tandenspel (Crazy Clowns)

	2
	Trapdoor

	4
	The Winner/pink date

	1
	Try the looping

	1
	Videospel

	2
	Vuilnisbakkenspel (Happy Face/WC/Tobbendans)

	1
	Waslijnspel

	1
	Wip de kip (exploitatie 2011)

	3
	Wipspelen (Pingpong, kwartjes, Gulden, Emmerspel, Throw the coin, Floating flower, Euro Roller, Spot Game)/ Feed the frog


Opmerkingen:
Bij twijfel over de wijze van exploiteren worden inschrijvers dringend aangeraden hierover van tevoren contact op te nemen met het kermisteam van de gemeente Tilburg. 

DIVERSEN

	AANTAL
	SOORT ZAAK

	5
	Analysecomputer (Lovecomputer / Historische Kalender)

	4
	Aqua Blasta

	2
	Bling Bling

	4
	Foto Booth

	1
	Foto Fun

	3
	Foto Tekenstudio

	2
	Funny Plates

	2
	Guess the weight

	1
	Hang je Rijk

	1
	Hole in one 

	2
	Kop van Jut 

	1
	Magic Ladder  

	1
	Naam Analyse

	1
	Pimp your phone

	1
	Photonews newspaper

	2
	Pony rijden 

	4
	Speelgoed (incl. ballonnen)

	2
	Tattooshop

	2
	Virtual reality

	2
	Voetbalspel 

	4
	Waarzegtent

	?
	Bijzetautomaten (incl. voetbalautomaat)




Opmerking:
Zoals bekend kan ook een inschrijving worden gedaan voor de bijzetautomaten. Dit houdt in dat indien uw voornemens bent een bijzetautomaat naast uw attractie te plaatsen, u hiervoor afzonderlijk een inschrijfformulier dient in te vullen en u hiervoor een bod dient uit te brengen. Zodra de concept-opstelling kermis 2027 gereed is, wordt overgegaan tot het eventueel plaatsing van de bijzetautomaten. Geen plaatsing is toegestaan van stierkoppen, krachtmeters en wippie’s; inschrijving is slechts toegestaan indien ook is ingeschreven met een andere attractie; plaatsing van het speelkastje moet plaatsvinden binnen de door de exploitant opgegeven maatvoering (met andere woorden voor zijn toonbank);

Attracties die exploiteren zonder bezetting (zoals Aqua Blasta, Stacker, Foto tekenstudio etc) dienen voorzien te zijn van naam en telefoonnummer voor het geval dat de attractie in storing valt. Het publiek kan in dit geval direct contact opnemen met de eigenaar.


Bijlage 12 Overzicht drempelbedragen zoals genoemd in artikel 16 van de Verpachtingvoorwaarden kermis 2027.

	Drempelbedrag
	Duur meerjarencontract
	

	Tussen € 500.000,00 en € 1.000.000,00
	2 jaren
	

	
	
	

	Boven € 1.000.000,00
	3 jaren
	





Bijlage 13 Overzicht toepassing hitte scenario kermis zoals genoemd in bijlage 1, 2 en 5 van de verpachtingvoorwaarden (respectievelijk artikelen 1, 1 en 2).

	Situatie
	Temperatuur
	Openingstijd
	Sluitingstijd
	Opbouw / afbraak

	Indien voorafgaand aan de kermis een langere periode van hitte dagen zijn geweest dan is het openbare leven hieraan enigszins gewend geraakt
	Boven 35 C
	attracties mogen open om 15.00 uur; moeten open zijn om 16.00 uur;

	Aanpassing sluitingstijd niet zeker; dient besproken te worden Tactisch Overleg kermis
	Opbouw / afbraak mogelijk tot 24.00 uur

	
	
	
	
	

	Indien hitte tijdens opbouw, kermis of afbraak komt opzetten
	Boven 30 C
	attracties mogen open om 15.00 uur; moeten open zijn om 16.00 uur;
	Aanpassing sluitingstijd niet zeker; dient besproken te worden Tactisch Overleg kermis
	Opbouw / afbraak tot 24.00 uur




Bijlage 14 Beoordelingssystematiek verpachting kermis Tilburg 2027
1. Uitgangspunt
Van exploitanten wordt verwacht dat zij met hun attractie, activiteit of concept aantoonbaar bijdragen aan deze doelstelling. Daarbij wordt gekeken naar de bijdrage aan de kwaliteit, aantrekkingskracht, bezoekersbeleving en doorontwikkeling van de kermis als geheel.
De gemeente beoordeelt inschrijvingen daarom niet uitsluitend op de attractie zelf, maar op de mate waarin deze een positieve bijdrage levert aan de kermis.

2. Beoordelingscriteria
De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van vier samenhangende criteria.
	Nr.
	Criterium
	Kernvraag
	Weging

	1
	Toegevoegde waarde
	In welke mate draagt de attractie bij aan de aantrekkingskracht, variatie en kwaliteit van de kermis?
	35%

	2
	Uitstraling en verzorging
	In welke mate draagt de attractie bij aan de uitstraling, ruimtelijke kwaliteit en totaalbeleving van de kermis?
	30%

	3
	Gastvrijheid en publieksbeleving
	In welke mate draagt de exploitant bij aan een gastvrije, veilige en toegankelijke bezoekerservaring?
	20%

	4
	Samenwerking en kermisactiviteiten
	In welke mate draagt de exploitant bij aan het gezamenlijke succes, de promotie en doorontwikkeling van de kermis?
	15%



3. Beoordelingscommissie
De beoordeling vindt plaats door een commissie bestaande uit:
· Projectleider Kermis
· Specialist Landmeten
· Accountmanager Wijkevenementen
· Coördinator Vergunningen
· Uitvoeringsmanager

De commissie beoordeelt iedere inschrijving eerst onafhankelijk van elkaar. Vervolgens wordt per criterium in gezamenlijkheid één definitieve score en een dragende motivering vastgesteld. De beoordeling vindt plaats in onderlinge samenhang. De commissie beoordeelt niet uitsluitend de attractie op zichzelf, maar ook de mate waarin deze een bijdrage levert aan de gewenste kwaliteit, aantrekkingskracht, diversiteit en beleving van de kermis als geheel.
De dragende motivering vormt onderdeel van de onderbouwing van de gunning of afwijzing.

4. Scoresystematiek
Per criterium kunnen uitsluitend de volgende scores worden toegekend.
	Kwalificatie
	Score
	Toelichting

	Uitstekend
	10
	De bijdrage aan de kermis is zeer overtuigend. De inschrijving is concreet, onderscheidend en levert aantoonbaar substantiële meerwaarde op.

	Goed
	7
	De bijdrage aan de kermis is overtuigend. De inschrijving is voldoende concreet en levert duidelijke meerwaarde op.

	Voldoende
	4
	De bijdrage aan de kermis is aannemelijk maar beperkt. De inschrijving voldoet op hoofdlijnen en onderscheidt zich beperkt van andere inschrijvingen.

	Onvoldoende
	0
	De bijdrage aan de kermis is onvoldoende aannemelijk gemaakt of levert geen relevante meerwaarde op.


NB Bij de beoordeling van onderscheidend vermogen en meerwaarde wordt onder meer gekeken naar de bijdrage aan de variatie van het aanbod, aantrekkingskracht voor bezoekers, beleving en de mate waarin de attractie een aanvulling vormt op reeds aanwezig of verwacht aanbod.
De gewogen score wordt als volgt berekend:
Gewogen punten = (behaalde score ÷ 10) × maximale punten van het criterium
De maximaal te behalen totaalscore bedraagt 100 punten.
De weging per criterium is vertaald naar het maximaal aantal punten dat op dat criterium kan worden behaald. Een criterium met een weging van 35% telt dus voor maximaal 35 punten mee in de totaalscore, een criterium met een weging van 30% voor maximaal 30 punten, enzovoort. De beoordeling op de schaal 0, 4, 7 of 10 bepaalt welk deel van dat maximum wordt toegekend.

5. Rangorde
Per categorie of subcategorie wordt de inschrijving met de hoogste totaalscore als eerste gerangschikt.
Indien twee of meer inschrijvingen dezelfde totaalscore behalen, wordt de exploitant verzocht een pachtsom in te dienen. De hoogste pachtsom bepaalt vervolgens de rangorde.
De gemeente kan in de inschrijving opgenomen informatie verifiëren.  Toezeggingen die bepalend zijn geweest bij het toekennen van een bepaalde score worden vastgelegd als onderdeel van de uiteindelijke gunning. 

6. Toelichting beoordelingscriteria
Criterium 1 - Toegevoegde waarde (35%)
Doel: beoordelen in welke mate de attractie een inhoudelijke bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid en onderscheidende positionering van de Tilburgse Kermis.
Van de exploitant wordt gevraagd:
Beschrijf in minimaal 10 regels:
· wat uw attractie onderscheidt van vergelijkbare attracties;
· waarom bezoekers voor uw attractie kiezen;
· welke beleving uw attractie biedt;
· voor welke doelgroep(en) uw attractie aantrekkelijk is.
Voeg minimaal twee recente kleurenfoto's toe.
Bij de beoordeling wordt gekeken naar:
· Waarin onderscheidt de attractie zich;
· aantrekkingskracht;
· beleving;
· bijdrage aan de attractiemix;
· Bijdrage aan de diversiteit van het aanbod. 

Criterium 2 - Uitstraling en verzorging (30%)
Doel: beoordelen in welke mate de attractie bijdraagt aan de uitstraling en kwaliteit van het kermisterrein.
Van de exploitant wordt gevraagd:
· minimaal twee recente kleurenfoto's waarvan tenminste:
· minimaal één foto overdag;
· minimaal één foto in avondverlichting.
· En een korte video waarbij de attractie in bedrijf is.
Bij de beoordeling wordt gekeken naar:
· uitstraling;verlichting;
· presentatie;
· verzorging;
· bijdrage aan de sfeer en totaalbeleving.
Criterium 3 - Gastvrijheid en publieksbeleving (20%)
Doel: beoordelen in welke mate bezoekers een gastvrije, veilige en toegankelijke ervaring wordt geboden.
Van de exploitant wordt gevraagd een beschrijving te geven van:
· ontvangst van bezoekers;
· verstrekken van informatie;
· begeleiding tijdens deelname;
· ondersteuning van bezoekers die extra hulp nodig hebben;
· professioneel en gastvrij gedrag van personeel, waaronder mede wordt verstaan de wijze waarop personeel tijdens publiekscontact beschikbaar en aanspreekbaar is voor bezoekers.
· afhandeling van vragen en klachten;
· netheid van publieks- en wachtruimten.
Bij de beoordeling wordt gekeken naar:
· gastvrijheid;
· professionaliteit;
· toegankelijkheid;
· begeleiding;
· netheid;
· bezoekersbeleving.
Criterium 4 - Samenwerking en bijdrage aan kermisactiviteiten (15%)
Doel: beoordelen welke bijdrage de exploitant levert aan het gezamenlijke succes van de kermis.
Van de exploitant wordt gevraagd:
· deelname aan reductiemiddag(en) te bevestigen en toe te lichten;
· maximaal drie concrete bijdragen aan activiteiten, promotie, samenwerking of doelgroepen te beschrijven;
· per bijdrage aan te geven wat wordt gedaan, met wie wordt samengewerkt en welk resultaat wordt beoogd.
Bij de beoordeling wordt gekeken naar:
· concreetheid;
· uitvoerbaarheid;
· relevantie voor de Tilburgse Kermis;
· verwachte bijdrage aan bezoekers, promotie of programmering



Bijlage 15    Slot
Hetgeen in deze Bijlagen is opgenomen maakt onderdeel uit van de door het college vastgestelde “Voorwaarden voor het uitgeven van de standplaatsen voor de Tilburgse Kermis in de binnenstad 2027”. Bij niet nakoming van de in deze Bijlage genoemde voorwaarden gelden de artikelen 17 en 18 van de Voorwaarden voor het uitgeven van de standplaatsen voor de kermis in de binnenstad 2027.
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